|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BA** | | | **BETRIEBSANWEISUNG**  **Geltungsbereich und Tätigkeiten** | | Stand:  25.05.2009  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Freigabe | | |
| **EINRICHTUNG - GERÄT - APPARATUR** | | | | | | |
| **Umgang mit Handbohrmaschinen** | | | | | | |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | | | |
| ..\schild\WARN08.GIF  \\fs02\krollma$\Bilder\Microsoft Clip Organizer\CG8935.png | * Verletzungsgefahr (besonders für Finger und Hände) bei unsachgemäßem Gebrauch. * Verletzungsgefahr durch Späne, scharfe Kanten, herumschleudernde Werk-stücke, wegfliegende Teile, rotierende Werkzeuge. Verbrennungsgefahr an heißen Werkzeugteilen und Werkstücken. * Gefährdung durch elektrischen Strom, insbesondere bei Beschädigung stromführender Leitungen. Gesundheitsgefährdung durch Lärm, Rauch Staub. * Verletzungsgefahr durch Herumschleudern der Bohrmaschine. | | | | |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | | | |
|  | | * Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker. * Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten. * Bei Arbeiten in engen und feuchten Räumen Werkzeuge mit Schutzkleinspannung oder Schutztrennung verwenden. Transformatoren für Schutzkleinspannung oder Schutztrennung außerhalb von engen und feuchten Räumen aufstellen. * Auf sichere Kabelführung achten; vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen schützen. * Bohrfutterschlüssel abziehen. * Beim Bohren auf sicheren Stand achten. * Werkstück sicher auflegen und/oder befestigen. * enganliegende Kleidung tragen. * Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. * Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe, Schutzbrille. * Sicherheitskennzeichen beachten. | | | | N:\bs\da\alle\Azubi\2009\Böttger\Betriebsanweisungen\Symbole\Bedienung-mit-Halskette-verboten.jpg  N:\bs\da\alle\Azubi\2009\Böttger\Betriebsanweisungen\Symbole\Bedienung-mit-langen-Haaren-verboten.jpg |
| **STÖRUNGEN UND GEFAHREN** | | | | | | |
| **M13** | | * Bei Unregelmäßigkeiten oder Störungen Arbeit einstellen; * Maschine abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern. * Vorgesetzten verständigen. | | | |  |
| **UNFÄLLE UND ERSTE HILFE** | | | | **Notruf 0-112** | | | | |
|  | | * Unfallstelle sichern, Verletzten aus Gefahrenbereich bringen * Durchführen von Sofortmaßnahmen, Ersthelfer heranziehen * Nortruf absetzen (0-112 oder siehe "internes Notrufblatt") * Vorgesetzten informieren   **Ersthelfer/in:** | | | | |
| **PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG - ENTSORGUNG** | | | | | | |
|  | | * Instandsetzung nur durch beauftragte und sachkundige Person. * Reinigen usw. nur bei abgeschalteter Maschine. Auf Einhaltung von   Prüffristen achten. | | | | |