|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BA**  | **BETRIEBSANWEISUNG****Geltungsbereich und Tätigkeiten** | Stand:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Freigabe |
| **EINRICHTUNG - GERÄT - APPARATUR** |
| **Handwerkzeuge** |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Verletzungsgefahr durch schadhafte Werkzeuge, oder nicht sachgerechter Anwendung
* Materialbeschädigungen durch zweckentfremdetes Werkzeug
 |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
| m06_schutzhandschuheM01 | * Werkzeug vor Einsatz prüfen
* Schadhafte Werkzeuge den Vorarbeitern melden und ersetzen lassen.
* Werkzeuge nicht ungesichert und lose in den Taschen der Arbeitskleidung tragen.
* Bei Bedarf herstellerspezifische Werkzeuge verwenden.
* Gegebenenfalls Schutzausrüstung, wie Handschuhe oder Schutzbrille verwenden.
 |  |
| **STÖRUNGEN UND GEFAHREN** |
|  | * Handwerkzeug nicht mehr benutzen (z.B. Grat am Meißel)
 |  |
| **UNFÄLLE UND ERSTE HILFE** | **Notruf 0-112** |
|  | * Unfallstelle sichern, Verletzten aus Gefahrenbereich bringen
* Durchführen von Sofortmaßnahmen, Ersthelfer heranziehen
* Notruf absetzen (0-112 oder siehe "Internes Notrufblatt")
* Vorgesetzten informieren

**Ersthelfer/in:**   |
| **PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG - ENTSORGUNG** |
|  | * Regelmäßige Prüfungen
 |
|  |