|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BA**  | **BETRIEBSANWEISUNG****Geltungsbereich und Tätigkeiten** | Stand:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Freigabe |
| **EINRICHTUNG - GERÄT - APPARATUR** |
| **Betrieb von Krananlagen**  |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
| N:\bs\da\alle\Azubi\2009\Böttger\Betriebsanweisungen\Symbole\Last.jpg | * Unkontrollierte Bewegungen durch unbefugte Benutzer.
* Unkontrollierte Bewegung durch unbeabsichtigte Betätigung.
* Verletzung durch herabhängende Teile.
* Herabfallen von Gegenständen.
* Anfahren von Personen und Eichrichtungen.
 |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
| M05C:\Users\phuxel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Helm tragen.gif | * Betrieb von Krananlagen nur mit Befähigungsnachweis und Auftrag.
* Zusätzlich ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.
* Vor Arbeitsbeginn betriebssicheren Zustand überprüfen.
* Last immer im Blickfeld behalten.
* Bei Arbeitsunterbrechungen Kran ausschalten.
* Mit Last nicht über Personen fahren bzw. Warnsignale geben.
* Nicht unter schwebenden Lasten arbeiten.
* Geeignete Lastaufnahmeeinrichtungen einsetzen.
* Sicherheitschuhe und Helm tragen
 |  |
| **STÖRUNGEN UND GEFAHREN** |
|  | * Bei Störungen an der Krananlage, die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, ist die Krananlage außer Betrieb zunehmen.
* Vorgesetzte und Werkstattangehörige benachrichtigen.
 |  |
|  |  |  |  |
| **UNFÄLLE UND ERSTE HILFE** | **Notruf 0-112** |
|  | * Krananlage stillsetzen
* Unfallstelle sichern, Verletzten aus Gefahrenbereich bringen
* Durchführen von Sofortmaßnahmen, Ersthelfer heranziehen
* Notruf absetzen (0-112 oder siehe "Internes Notrufblatt")
* Vorgesetzten informieren

**Ersthelfer/in:**  |
| **PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG - ENTSORGUNG** |
|  | * Wartung, Pflege, Instandhaltung und Prüfung erfolgt ausschließlich durch hiermit beauftragte Personen oder Firmen.
 |

 **Weitere Informationen**